Passos para instalação da nfce 4.0

1º Atualizar o Lapwin10.
2º Colocar 4.0 na versão da NFC-e, no cadastro de empresa, aba SOS.
3º Colocar a pasta SCHEMA dentro de Lap-Cliente ou Mapear unidade de rede onde aponte para a pasta SCHEMA na pasta NFCE do Disco H.
4º No ALIQUITA.INI colocar o caminho do Schema no parâmetro PATH_SCHEMA.
5º Pegar as DLLs da pasta LibXmlSec e jogar na pasta EXE.

OBS: Não precisa registrar as DLLs da Capicom(antiga versão)


Parâmetros da NFC-e

REM  ********************************************************
REM  * DESCRICAO DOS PARAMETROS DE NFCE                     *
REM  *                                                      *
REM  * USANFCE                                              *
REM  * N = NÃO USA NFCE; S = USA NFCE                       *
REM  *                                                      *
REM  * MODELO                                               *
REM  * 1 = EPSON, ELGIN                                     *
REM  * 2 = BEMATECH                                         *
REM  * 3 = DARUMA                                           *
REM  *                                                      *
REM  * PORTA                                                *
REM  * PORTA "COM" OU CMAINHO DE REDE DA IMPRESSORA         *
REM  *                                                      *
REM  * VELOCIDADE                                           *
REM  * VELOCIDADE QU A IMPRESSORA VAI TRABALHAR             *
REM  *                                                      *
REM  * LINHAS                                               *
REM  * ESPAÇAMENTO ENTRE AS LINHAS, ZERO É O PADRÃO.        *
REM  *                                                      *
REM  * TPIMP                                                *
REM  * B = BOBINA                                           *
REM  * V = FASTREPORT(VISUALIZAR NA TELA)                   *
REM  *                                                      *
REM  * MODELOIMP                                            *
REM  * C = MODELO CUPOM                                     *
REM  * A = MODELO A4                                        *
REM  *                                                      *
REM  * PREVIMP                                              *
REM  * S = ATIVA PREVISUALIZAÇÃO NA TELA, IMRESSORA PADRAO  *
REM  * N = OFERECE A ESCOLHA DA IMPRESSORA, NAO PREVISUALIZA*
REM  *                                                      *
REM  * INDICEIMP                                            *
REM  * NÚMERO DO INDICE DA IMPRESSORA, USAR EM ULTIMO CASO  *
REM  *                                                      *
REM  * SSLTSL                                               *
REM  * S = SSL                                              *
REM  * T = TLS                                              *
REM  *                                                      *
REM  * DUAS_LINHAS                                          *
REM  * V = IMPRIME PRODUTOS EM DUAS LINHAS                  *
REM  * F = IMPRIME PRODUTOS EM UMA LINHA                    *
REM  *                                                      *
REM  * QRCOD_LATERAL                                        *
REM  * V = ATIVA QRCOD LATERAL                              *
REM  * F = DESATIVA QRCOD NA LATERAL, FICANDO AO CENTRO     *
REM  *                                                      *
REM  * PATH_SCHEMA=D:\NFCe\Schemas                          *
REM  *                                                      *
REM  ********************************************************